**--362,000RMB**

**A4纸高速切纸机，高宝HQJ-A4全自动横向切纸机，自动上料，裁切：**



**性能及特点：**

     1. 本机采用PLC触摸屏控制，伺服电机控制定长裁切；

     2. 传动系统采用气动，光电传感器等集中控制，本机集光，电，气一体，操作方便，裁切精度高，机械稳定噪音低等优点；Система передачи принимает пневматический, фотоэлектрический датчик и другое централизованное управление, свет установки машины, электричество, газ один, легкий в эксплуатации, резка высокой точности, низкая стабильность преимуществ механической стабильности;

     3. 电机变频调速，自动计数，报警停车，磁粉张力控制.可纵向多段分切，废边采用风机自动排除；Частота вращения двигателя, автоматический подсчет, сигнализация парковки, магнитное регулирование натяжения порошка. Может быть продольная многосекционная резка, сторона отходов с автоматическим отключением вентилятора;

     4. 可以多卷同时横，纵裁切

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **技术参数：** |  |  |
| 型号 | HQJ-1100 | HQJ-1400 |
| 有效宽度 эффективная ширина | 1100mm | 1400mm |
| 原材料最大直径 макс диаметр | Ø1400mm | Ø1400mm |
| 纵向分切最小宽度 мин ширина нарезки | 50mm | 50mm |
| 裁切长度 длина нарезки | 20-400mm | 20-400mm |
| 裁切速度 производительность | 10-200times/min | 10-200times/min |
| 电源总功率 потребляемая мощность | 9.5KW | 11KW |
| 裁切精度 точность нарезки | ±0.2mm | ±0.2mm |
| 机器重量 вес | 3500KG | 4000KG |
| 外形尺寸 размер | 6600\*1500\*2000mm | 6600\*1800\*2000mm |



