**报价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机型** | **图片** | **主要技术参数** | **数量** | **包装** | **价格(元）** |
| **DZY338 螺旋低温榨油机** |  | **处理量:150-300 吨/天配备动力:185KW**  **干饼残油率:13-16%**  **外形尺寸（长\*宽\*高）:5950**  **×1477×3250mm 净重:17500KG** | **1** | **裸装** | **530000** |
| **XZ32-2 螺旋榨油机** |  | **处理量:100-130 吨/天配备动力:90KW**  **干饼残油率:8-10% 外形尺寸（长\*宽\***  **高）:4410×2270×3850mm**  **净重:11500 kg** | **1** | **裸装** | **440000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZX 252 榨油机** |  | **处理量:20-25 吨/天配备动力:45KW 干饼残油率:5-8%**  **外形尺寸（长\*宽\*高）: 5000×2580×2700mm**  **净重:8000 kg** | **1** | **裸装** | **3840000** |
| **ZX18(200A-3) 螺旋**  **榨油机** |  | **处理量:7-10 吨/天配备动力:18.5KW 干饼残油率:5-7%**  **外形尺寸（长\*宽\*高）:2900**  **×1850×3240mm 净重:5000KG** | **1** | **裸装** | **110000** |
| **XZ20 一次性压榨榨油机** |  | **处理量:15-20 吨/天配备动力:45KW 干饼残油率:6-7%**  **外形尺寸（长\*宽\*高）:2900**  **×1859×3640mm 净重:5500KG** | **1** | **裸装** | **115000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XZ28 螺旋榨油机** |  | **处理量:40-60 吨/天配备动力:55KW 干饼残油率:7-9% 外形尺寸（长\*宽\***  **高）:3705×1040×2800mm**  **净重:10000 kg** | **1** | **裸装** | **335000** |
| **ZX276 螺旋榨油机** |  | **处理量:50-60 吨/天配备动力:75KW 干饼残油率:6-8%**  **外形尺寸:3705×1040×**  **2800mm**  **净重:10000KG** | **1** | **裸装** | **400000** |
| **ZX340 螺旋榨油机** |  | **处理量:200-240 吨/天配备动力:250KW**  **干饼残油率:9-10%**  **外形尺寸:6300×1480×**  **3352mm**  **净重:16500KG** | **1** | **裸装** | **560000** |